# 附件3

监测预警工作成效

（地质灾害方面）

增城区已建立了自然灾害中的水文、气象、地震、地质等监测预警系统。统计了自然边坡风险点、地质灾害隐患点、削坡建房风险点等统计台账（截至2022年9月），为下一步建立专业监测系统提供了基础数据库；在气象灾害的监测上区域气象中心气象站形成了全区气候灾害检测、预报系统，利用以计算机为主要手段的实时业务系统、卫星云图接受处理系统、数字化天气雷达和高频电话辅助通讯网等先进技术，建立了一个完整的气象灾害监测预报服务网。

注明：本附件中“需要转移的人数”列中：

0【1】表示：0（无人居住，房主已搬离）；

0【2】表示：0（暴雨情况禁止使用该办公区域）

0【3】表示：0（无人居住，禁止旅客靠近）；

0【4】表示：0（暴雨禁止师生使用该教学楼）

0【5】表示：0（已工程治理，基本消除隐患）；

0【6】表示：0（道路边坡无固定威胁人员）

0【7】表示：0（围蔽操场，禁止师生靠近）；

0【8】表示：0（封闭上山道路）

**1.增城区57处自然边坡隐患点台账**

| 序号 | 图斑号 | 隐患点（风险点）位置 | 镇街 | 村社区 | 经  度 | 纬  度 | 风险  区域 | 潜在灾害类型 | 变形  情况 | 潜在灾害体规模 | 威胁户数 | 威胁人数 | 潜在经济损失（万元） | 风险等级 | 需要转移的人数 | 转移安置的地点 | 受威胁人员转移对接责任人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对接人 | 手机 |
| 1 | 180010170 | 小楼大道南5号 | 荔城街 | 庆东村 | 113°49′46″ | 23°22′31″ | 厂房 | 崩塌 | 土地剥落坠落 | 30 | 1 | 4 | 10 | 橙色 | 2 | 搬离1楼 | 温治平 | 13711458822 |
| 2 | 180010280 | 桔子酒店后门 | 荔城街 | 沿江社区 | 113°49′26″ | 23°16′57″ | 居民区 | 崩塌 | 土体剥落坠落 | 30 | 5 | 20 | 50 | 橙色 | 0【1】 | 无 | 马瑞伦 | 13437813411 |
| 3 | 180010281 | 桔子酒店后门 | 荔城街 | 沿江社区 | 113°49′25″ | 23°17′00″ | 居民区 | 崩塌 | 土体剥落坠落 | 20 | 3 | 13 | 30 | 橙色 | 0【1】 | 无 | 马瑞伦 | 13437813411 |
| 4 | 180010286 | 韩塘街39号 | 荔城街 | 夏街村 | 113°49′32″ | 23°16′55″ | 居民区 | 崩塌 | 土体剥落坠落 | 20 | 2 | 6 | 15 | 橙色 | 0【1】 | 无 | 黎国威 | 13902381668 |
| 5 | 180040415 | 宁西街下元村西丫三路12-8号广州香雅堂日用品实业有限公司 | 宁西街 | 下元村 | 113°40′32″ | 23°13′8″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 50 | 1 | 30 | 20 | 橙色 | 0【2】 | 无 | 罗柳翠 | 18207649938 |
| 6 | 180040398 | 工业一路2号增城市华力兴实业有限公司、广州优百特科技有限公司、广州宜泰五金灯饰有限公司 | 宁西街 | 下元村 | 113°39′36″ | 23°13′37″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 30 | 2 | 50 | 0 | 橙色 | 0【2】 | 无 | 袁传军；  苗希雷；  吴礼华 | 13606321965  15626095252  13751189081 |
| 7 | 180040310 | 宁西街路边村永宁路53号正益家具实业有限公司 | 宁西街 | 路边村 | 113°39′17″ | 23°12′32″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 50 | 1 | 10 | 10 | 橙色 | 0【2】 | 无 | 段军 | 13789385835 |
| 8 | 180010435 | 荔湖街三联村增城区岳衡防水材料有限公司西侧 | 荔湖街 | 三联村 | 113°46′4″ | 23°16′21″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 50 | 1 | 5 | 100 | 橙色 | 0【1】 | 无 | 付美玲 | 13538752158 |
| 9 | 181070016 | 仙村镇岳湖村增城区穗新牧业有限公司宿舍 | 仙村镇 | 岳湖村 | 113°41′18″ | 23°13′50″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 30 | 1 | 50 | 20 | 橙色 | 4 | 转移至不靠近山坡宿舍 | 曾玉笑 | 18926286282 |
| 10 | 181070017 | 仙村镇岳湖村增城区穗新牧业有限公司 | 仙村镇 | 岳湖村 | 113°40′58″ | 23°13′40″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 50 | 1 | 10 | 3500 | 橙色 | 0【1】 | 无 | 曾玉笑 | 18926286282 |
| 11 | 181070035 | 仙村镇岳湖村广东荷创农牧科技有限公司 | 仙村镇 | 岳湖村 | 113°42′54″ | 23°13′6″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 20 | 2 | 25 | 3.5 | 橙色 | 0【1】 | 无 | 曾玉笑 | 18926286282 |
| 12 | 181030285 | 中新镇大田村建中混凝土搅拌站 | 中新镇 | 大田村 | 113°37′36″ | 23°18′45″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 50 | 1 | 10 | 50 | 橙色 | 0【2】 | 无 | 江汉林 | 13824455702 |
| 13 | 181030344 | 中新镇中新村广汕公路旁废品站 | 中新镇 | 中新村 | 113°35′49″ | 23°17′17″ | 废品站 | 崩塌 | 土体剥落 | 50 | 1 | 15 | 10 | 橙色 | 0【2】 | 无 | 陈君安 | 13711065282 |
| 14 | 180020129 | 高级  中学 | 增江街 | 梅花庄村委 | 113°51′11″ | 23°17′17″ | 学校 | 滑坡 | 淤泥冲积，树木倒塌 | 20 | 1 | 80 | 50 | 黄色 | 0 | 无 | 刘海文 | 13543403333 |
| 15 | 181050016 | 大封门游客中心 | 派潭镇 | 大封门林场 | 113°46′30" | 23°30′29" | 旅游景区 | 泥石流 | 无变形 | 15 | 1 | 4 | 10 | 黄色 | 0【3】 | 无 | 潘创文 | 15815858424 |
| 16 | 181040041 | 大笪工区护林站 | 正果镇 | 麻冚 | 113°52′51″ | 23°29′26″ | 森林公园 | 崩塌 | 无变形 | 20 | 1 | 4 | 5 | 黄色 | 4 | 林场站 | 陈伟谦 | 13602226208 |
| 17 | 180030042 | 东红社 | 朱村街 | 联兴村 | 113°41′16" | 23°20′14" | 村场宿舍 | 滑坡 | 无变形 | 20 | 5 | 30 | 60 | 黄色 | 25 | 原地转移,搬离1楼 | 朱镜辉 | 13543469963 |
| 18 | 181010032 | 华英学校（新星学校） | 新塘镇 | 东华村 | 113°37′22″ | 23°7′37″ | 学校 | 滑坡 | 无变形 | 50 | 1 | 60 | 80 | 黄色 | 0【4】 | 无 | 肖辽  蒋春 | 18664756611  18100223201 |
| 19 | 181010048 | 迅兴洗漂厂 | 新塘镇 | 白江村 | 113°35′43" | 23°6′48" | 工厂企业 | 滑坡 | 无变形 | 20 | 8 | 20 | 800 | 黄色 | 0【2】 | 无 | 叶家耀 | 13928933456 |
| 20 | 181010054 | 正华工业园 | 新塘镇 | 西洲村 | 113°34′23″ | 23°7′2″ | 工厂企业 | 滑坡 | 无变形 | 50 | 5 | 50 | 100 | 黄色 | 0【2】 | 无 | 刘镜堂 | 13928963038 |
| 21 | 181010055 | 正华工业园 | 新塘镇 | 西洲村 | 113°34′25″ | 23°6′58″ | 工厂企业 | 滑坡 | 土体剥落 | 50 | 5 | 50 | 100 | 黄色 | 0【2】 | 无 | 刘镜堂 | 13928963038 |
| 22 | 181010004 | 同兴路（大新路亚纺纺织厂） | 新塘镇 | 大敦村 | 113°39′11" | 23°7′44″ | 工厂企业 | 滑坡 | 无变形 | 10 | 2 | 10 | 500 | 黄色 | 0【2】 | 无 | 陈焕东 | 13928998288 |
| 23 | 181010006 | 大敦大道12号 | 新塘镇 | 大敦村 | 113°39′37" | 23°7′49″ | 工厂企业 | 滑坡 | 无变形 | 30 | 20 | 30 | 50 | 黄色 | 0【2】 | 无 | 欧锦锋 | 13632349608 |
| 24 | 181010064 | 石新路60号 | 新塘镇 | 新何村 | 113°37′24″ | 23°8′1″ | 工厂企业 | 滑坡 | 无变形 | 10 | 2 | 10 | 500 | 黄色 | 0【2】 | 无 | 邹耀明 | 13928978777 |
| 25 | 181050327 | 铁冚大街六横巷 | 派潭镇 | 邓村村 | 113°48′33" | 23°28′6" | 工厂企业 | 崩塌 | 无变形 | 15 | 1 | 3 | 20 | 黄色 | 0 | 无 | 尹李铭 | 13928989192 |
| 26 | 181010057 | 海德堡花园别墅 | 新塘镇 | 鹤泉社区 | 113°34′29″ | 23°7′12″ | 居民区 | 崩塌 | 土体剥落 | 20 | 6 | 18 | 100 | 黄色 | 0 | 无 | 陈剑超 | 18011788305 |
| 27 | 181010108 | 新康花园 | 新塘镇 | 新康社区 | 113°34′51″ | 23°7′10″ | 居民区 | 崩塌 | 土体剥落 | 10 | / | / | 30 | 黄色 | 0【1】 | 无 | 陈育英 | 13710629566 |
| 28 | 181010022 | 万田水库 | 新塘镇 | 长巷村 | 113°39′59″ | 23°10′58″ | 工厂企业 | 滑坡 | 土体剥落 | 10 | 2 | 5 | 50 | 黄色 | 0【1】 | 无 | 吴暖章 | 13500226838 |
| 29 | 181040255 | 石岭社路 | 正果镇 | 乌头石 | 113°56′36″ | 23°26′57″ | 工厂企业 | 滑坡 | 土体剥落坠落 | 30 | 1 | 1 | 5 | 黄色 | 0【1】 | 无 | 陈国新 | 13922381669 |
| 30 | 180040414 | 宁西街下元村增城市初出日实业有限公司篮球场后宿舍 | 宁西街 | 下元村 | 113°40′31″ | 23°13′8″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 10 | 1 | 10 | 0 | 黄色 | 0【1】 | 无 | 郭红卫 | 18122103318 |
| 31 | 180040319 | 宁西街路边村南香街20号增城区南樵食品饮料有限公司 | 宁西街 | 路边村 | 113°38′44″ | 23°12′56″ | 工厂企业 | 崩塌 | 无变形 | 10 | 1 | 20 | 32 | 黄色 | 0【2】 | 无 | 刘进明 | 13802803798 |
| 32 | 180010225 | 荔城街城丰村增城自来水安装工程公司 | 荔城街 | 廖村 | 113°50′8″ | 23°18′37″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 20 | 1 | 20 | 50 | 黄色 | 0【1】 | 无 | 廖伯威 | 13632290299 |
| 33 | 180010252 | 荔城街城丰村湘江北路增城区帝艺音响设备有限公司 | 荔城街 | 廖村 | 113°50′10″ | 23°18′36″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 20 | 1 | 20 | 50 | 黄色 | 0【1】 | 无 | 廖伯威 | 13632290299 |
| 34 | 180010698 | 荔城街马屋新路6-10号 | 荔城街 | 庆丰村 | 113°48′39″ | 23°18′46″ | 仓库 | 崩塌 | 土体剥落 | 10 | 1 | 2 | 10 | 黄色 | 0【1】 | 无 | 彭育芳 | 13822112227 |
| 35 | 180010470 | 荔湖街三联村增城大道324-5号亿森（广东）家具科技有限公司 | 荔湖街 | 三联村 | 113°45′33″ | 23°17′5″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 10 | 6 | 60 | 150 | 黄色 | 0【1】 | 无 | 马健球 | 13928936888 |
| 36 | 180010497 | 荔湖街三联村荔城大道竹园路1-1号 | 荔湖街 | 三联村 | 113°47′4″ | 23°17′21″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 20 | 1 | 10 | 120 | 黄色 | 0【1】 | 无 | 肖叔林 | 18244948315 |
| 37 | 180010498 | 荔湖街三联村荔城大道275-1号、竹园路10号 | 荔湖街 | 三联村 | 113°47′6″ | 23°17′23″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 10 | 2 | 10 | 120 | 黄色 | 0【1】 | 无 | 范高举 | 18664689418 |
| 38 | 181050241 | 派潭镇马村驿站综合服务区 | 派潭镇 | 马村 | 113°47′7" | 23°29′17" | 驿站 | 崩塌 | 土体剥落 | 30 | 1 | 6 | 10 | 黄色 | 0【1】 | 无 | 熊伟财 | 13711729488 |
| 39 | 181050395 | 派潭镇拖罗村吓沥社 | 派潭镇 | 拖罗村 | 113°42′2″ | 23°29′14″ | 农庄 | 崩塌 | 土体剥落 | 20 | 1 | 10 | 5 | 黄色 | 2 | 拖罗村村委 | 陈秀萍 | 13416307165 |
| 40 | 181060324 | 小楼镇黄村村长布田社 | 小楼镇 | 黄村村 | 113°41′32″ | 23°23′11″ | 养殖场 | 崩塌 | 土体剥落 | 10 | 1 | 2 | 10 | 黄色 | 2 | 原地转移,搬离1楼 | 赵海锋 | 15011764406 |
| 41 | 181060330 | 小楼镇黄村村坳头社梅福北路11号-1号 | 小楼镇 | 黄村村 | 113°42′27″ | 23°23′29″ | 民居 | 崩塌 | 土体剥落 | 10 | 4 | 11 | 50 | 黄色 | 11 | 8人原地转移,搬离1楼；3人转移至荔城居住 | 叶建忠 | 13533690662 |
| 42 | 181060394 | 小楼镇沙岗村大塘洞 | 小楼镇 | 沙岗村 | 113°44′44″ | 23°22′24″ | 民居 | 崩塌 | 土体剥落 | 10m³ | 1 | 2 | 20 | 黄色 | 0【1】 | 无 | 李秀容 | 13763391818 |
| 43 | 181010034 | 新塘镇坭紫府新塘大道东14号.12号 | 新塘镇 | 坭紫府 | 113°38′20″ | 23°7′7″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 50m³ | 2 | 80 | 200 | 黄色 | 12 | 原地转移,搬离1楼 | 蔡巨流 | 13922380801 |
| 44 | 181010066 | 新塘镇官湖村牛仔路新塘粮食管理所、顺昌服饰、天亿包装辅料、胜源纺织有限公司 | 新塘镇 | 官湖村 | 113°37′35″ | 23°7′46″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 50m³ | 4 | 60 | 2600 | 黄色 | 0【2】 | 无 | 刘伟洲 | 13928967578 |
| 45 | 180040055 | 永宁街简村村简村街1-2号增城区再生资源富绿废铁厂 | 永宁街 | 简村村 | 113°35′17″ | 23°10′21″ | 工厂企业 | 崩塌 | 土体剥落 | 30m³ | 1 | 4 | 10 | 黄色 | 0【2】 | 无 | 黄展鹏 | 13332806148 |
| 46 | 180040196 | 永宁街叶岭村新新大道北新新四路22号增城耀华机械有限公司 | 永宁街 | 叶岭村 | 113°35′40″ | 23°13′46″ | 工厂企业 | 崩塌 | 无变形 | 20m³ | 1 | 30 | 5 | 黄色 | 0 | 无 | 周素芬 | 13928909163 |
| 47 | 181040103 | 正果镇庙尾永裕实业正果鸽场 | 正果镇 | 庙尾 | 113°51′45″ | 23°26′48″ | 养殖场 | 崩塌 | 土体剥落 | 10m³ | 1 | 10 | 10 | 黄色 | 0【1】 | 无 | 刘志勇 | 13794302555 |
| 48 | 181040207 | 正果镇广河高速广河高速出入口正果收费站往梅州方向正果站站点 | 正果镇 | 广河高速 | 113°52′2″ | 23°25′45″ | 高速公路 | 崩塌 | 土体剥落 | 30m³ | 1 | 5 | 5 | 黄色 | 0【1】 | 无 | 陈海宁 | 13928943553 |
| 49 | 180040397 | 华中师大实验学校 | 宁西街 | 中元村 | 113°40′5″ | 23°13′21″ | 学校 | 崩塌 | 土块脱落 | 15m³ | 1 | 0 | 600 | 蓝色 | 0【5】 | 无 | 郑青青 | 13423698878 |
| 50 | 180020141 | 广播电视大学 | 增江街 | 东方村委 | 113°52′14″ | 23°16′28″ | 学校 | 滑坡 | 淤泥冲积，树木倒塌 | 较小 | 1 | 50 | 50 | 蓝色 | 0 | 无 | 邓卫东 | 13609095775 |
| 51 | 181050240 | 马口圳社 | 派潭镇 | 派潭村 | 113°47′12" | 23°29′17" | 回收站 | 崩塌 | 无变形 | 20m³ | 1 | 5 | 10 | 蓝色 | 0【1】 | 无 | 熊伟财 | 13711729488 |
| 52 | 181050582 | 大份田社 | 派潭镇 | 樟洞坑村 | 113°51′49" | 23°31′19" | 农庄 | 崩塌 | 无变形 | 20m³ | 1 | 4 | 5 | 蓝色 | 2 | 樟洞坑村村委 | 潘锐斌 | 13543443309 |
| 53 | 181010137 | 牧场坑（土名） | 新塘镇 | 南安 | 113°33′51" | 23°9′30″ | 窝棚 | 滑坡 | 土体剥落 | 50m³ | 1 | 1 | 1 | 蓝色 | 0【1】 | 无 | 陈建明 | 13570527973 |
| 54 | 181010138 | 牧场坑（土名） | 新塘镇 | 南安 | 113°33′55" | 23°9′11″ | 窝棚 | 滑坡 | 土体剥落 | 50m³ | 1 | 1 | 1 | 蓝色 | 0【1】 | 无 | 陈建明 | 13570527973 |
| 55 | 181010068 | 中森名苑 | 新塘镇 | 府前社区 | 113°37′12″ | 23°7′45″ | 居民区 | 滑坡 | 土体剥落 | 50m³ | 15 | 70 | 80 | 蓝色 | 0【5】 | 无 | 吴启胜 | 13711325778 |
| 56 | 180010702 | 荔城街庆丰村东冚排 | 荔城街 | 陈桥头村 | 113°48′30″ | 23°18′57″ | 养殖场 | 崩塌 | 土体剥落 | 10m³ | 1 | 2 | 10 | 蓝色 | 0【1】 | 无 | 陈日新 | 13763388895 |
| 57 | 180010703 | 荔城街学新路东6巷 | 荔城街 | 廖隔塘村 | 113°48′32″ | 23°18′54″ | 养殖场 | 崩塌 | 土体剥落 | 10m³ | 1 | 2 | 15 | 蓝色 | 0【1】 | 无 | 廖国福 | 13318766662 |

**2. 增城区43宗地质灾害隐患点台账**

| 序号 | 地质灾害类型 | 隐患点编号 | 镇街道 | 隐患点位置 | 坐标 | | 险情分级 | 风险等级 | 威胁人员 | 潜在经济损失  （万元） | 需要转移的人数  （人） | 转移安置的地点 | 临灾避险转移责任人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 纬度 | 责任人 | 手机 |
| 1 | 崩塌 | 增荔11 | 荔城街 | 荔城街锦绣国际二期东北侧道路边坡 | 113°48′14″ | 23°17′44″ | 小型 | 蓝色 | 2 | 15 | 0【6】 | 无 | 邓伟波 | 13570216581 |
| 2 | 崩塌 | 增荔15 | 荔城街 | 荔城街庆东村简派中路村道边坡 | 113°49′23″ | 23°21′54″ | 小型 | 蓝色 | 5 | 10 | 0【6】 | 无 | 温治平 | 13711458822 |
| 3 | 崩塌 | 增荔16 | 荔城街 | 荔城街木潭村赖田社村道边坡 | 113°46′58″ | 23°19′55″ | 小型 | 蓝色 | 5 | 10 | 0【6】 | 无 | 谢广龙 | 18127801767 |
| 4 | 崩塌 | 增荔17 | 荔城街 | 荔城街道相江北路75号后侧边坡 | 113°50′09″ | 23°18′11″ | 小型 | 橙色 | 9 | 30 | 0【1】 | 无 | 梁伯松 | 13060893648 |
| 5 | 崩塌 | 增荔18 | 荔城街 | 荔城街庆丰村（荷唇岭）东侧边坡 | 113°49′09″ | 23°18′40″ | 中型 | 蓝色 | 15 | 20 | 20 | 搬离办公区域 | 彭育芳 | 13822112227 |
| 6 | 崩塌 | 增增04 | 增江街 | 增江街光辉村勺麻岭 | 113°50'59″ | 23° 18'32″ | 小型 | 蓝色 | 8 | 10 | 0【5】 | 光辉村村委 | 赖伯甜 | 13926261628 |
| 7 | 崩塌 | 增增06 | 增江街 | 增江街东方村黄蜂岭十巷41号（地震台） | 113°51'17″ | 23° 16'47″ | 小型 | 蓝色 | 5 | 35 | 17 | 11人转至周边出租屋；6人转至江景酒店 | 李瑞球 | 13922379388 |
| 8 | 崩塌 | 增增25 | 增江街 | 增江街北京汽车制造厂北西侧边坡 | 113°51'00" | 23°14'52" | 小型 | 黄色 | 4 | 20 | 0【6】 | 无 | 江良芳 | 13802808616 |
| 9 | 崩塌 | 增增26 | 增江街 | 增城区增江街湖塘埔元芳路348号南侧边坡 | 113°49′54″ | 23°18′52″ | 中型 | 橙色 | 15 | 100 | 0【5】 | 无 | 赖伯甜 | 13926261628 |
| 10 | 崩塌 | 增增28 | 增江街 | 增江街道河东社区沿江路12号置业花园南侧边坡 | 113°50′13″ | 23°17′31″ | 小型 | 蓝色 | 5 | 10 | 3 | 1人转至江景酒店；2人投靠亲戚 | 姚延冀 | 13480203387 |
| 11 | 崩塌 | 增增29 | 增江街 | 增江街道东湖社区梅花庄合作社新村路西十三巷东侧边坡 | 113°50′57″ | 23°17′17″ | 中型 | 黄色 | 12 | 10 | 0【5】 | 无 | 李瑞球 | 13922379388 |
| 12 | 崩塌 | 增增30 | 增江街 | 增江街增正路一巷东侧及北侧边坡 | 113°50′26″ | 23°18′13″ | 中型 | 橙色 | 60 | 400 | 11 | 4人转移其他房屋；7人投靠亲友 | 刘伟军 | 13710064768 |
| 13 | 崩塌 | 增增31 | 增江街 | 增江街竹园路永福街东三巷至东二巷西侧边坡 | 113°50′42″ | 23°17′51″ | 中型 | 黄色 | 55 | 450 | 55 | 2人转移至其他房屋；原地转移53人搬离1楼,住前厅居室 | 刘伟军 | 13710064768 |
| 14 | 崩塌 | 增小03 | 小楼镇 | 小楼镇广州赛邦印铁制罐有限公司 | 113°49' 33" | 23°22' 46" | 中型 | 黄色 | 50 | 25 | 50 | 转移到公司宿舍并停工停产 | 潘康性 | 13527710633 |
| 15 | 崩塌 | 增正03 | 正果镇 | 正果镇中西村老上社 | 113°51' 33" | 23°22 ' 15" | 中型 | 黄色 | 40 | 35 | 0【5】 | 无 | 王志平 | 13760798811 |
| 16 | 崩塌 | 增正20 | 正果镇 | 正果镇乌头石村高排社3、4、6号后山边坡 | 113°55'47″ | 23°27'02″ | 中型 | 黄色 | 15 | 30 | 0【5】 | 无 | 曾运湘 | 13719116141 |
| 17 | 崩塌 | 增正25 | 正果镇 | 增城区正果镇东汾村长窝排路1号、7号、7-1号后侧边坡 | 113°53′01″ | 23°22′39″ | 中型 | 橙色 | 14 | 100 | 0【5】 | 无 | 王任存 | 13711059021 |
| 18 | 崩塌 | 增正26 | 正果镇 | 增城区正果镇中西村老珠冚路北侧边坡 | 113°52' 20" | 23°22' 18" | 中型 | 黄色 | 48 | 900 | 25 | 原地转移避险（搬离1楼居住） | 王志平 | 13760798811 |
| 19 | 崩塌 | 增正27 | 正果镇 | 增城区正果镇兰溪村小学操场边坡 | 113°56' 56" | 23°54' 55" | 中型 | 黄色 | 30 | 30 | 0【7】 | 无 | 梁燕锋 | 13602229800 |
| 20 | 崩塌 | 增正28 | 正果镇 | 正果镇中西村新田一路边坡 | 113°51′23″ | 23°22′47″ | 中型 | 黄色 | 40 | 20 | 10 | 原地转移避险，转移至房屋前部居 | 王志平 | 13760798811 |
| 21 | 崩塌 | 增正29 | 正果镇 | 正果镇麻冚村白石社陈屋路2号～9号东南侧边坡 | 113°53′28″ | 23°28′25″ | 中型 | 黄色 | 25 | 50 | 2 | 原地转移避险（转移至房屋前部居住） | 陈伟谦 | 13602226208 |
| 22 | 崩塌 | 增派14 | 派潭镇 | 派潭镇派潭村下马社盈利木材加工厂山体边坡 | 113°47'36″ | 23°28'45″ | 小型 | 蓝色 | 2 | 15 | 4 | 派潭村村委 | 温焕文 | 13609092684 |
| 23 | 崩塌 | 增派16 | 派潭镇 | 派潭镇湴汾村肥料厂后侧边坡 | 113°49'17″ | 23°27'58″ | 中型 | 蓝色 | 19 | 50 | 0【5】 | 无 | 蓝志亮 | 13802755247 |
| 24 | 滑坡 | 增派53 | 派潭镇 | 派潭镇何屋村小坳社5巷1号边坡 | 113°44'44″ | 23°30'51″ | 小型 | 蓝色 | 7 | 10 | 4 | 何屋村村委 | 赵演清 | 13926496688 |
| 25 | 滑坡 | 增派54 | 派潭镇 | 派潭镇背阴村六路合作社公路旁南东侧 | 113°47'45″ | 23°33'47″ | 小型 | 蓝色 | 3 | 20 | 0【1】 | 无 | 范远峰 | 13450499969 |
| 26 | 滑坡 | 增派62 | 派潭镇 | 增城区派潭镇汉湖村小坳社何金玉房西南侧 | 113°47′44″ | 23°31′24″ | 小型 | 蓝色 | 6 | 30 | 6 | 汉湖村村委 | 赵演清 | 13926496688 |
| 27 | 崩塌 | 增派63 | 派潭镇 | 派潭镇白水寨景区观光车道东段边坡 | 113°45′22″ | 23°34′52″ | 小型 | 蓝色 | 5 | 10 | 0【8】 | 无 | 潘振辉 | 13312813987 |
| 28 | 崩塌 | 增派64 | 派潭镇 | 派潭镇白水寨景区观光车道中段边坡 | 113°45′30″ | 23°35′21″ | 小型 | 蓝色 | 5 | 10 | 0【8】 | 无 | 潘振辉 | 13312813987 |
| 29 | 崩塌 | 增派65 | 派潭镇 | 派潭镇白水寨景区观光车道西段边坡 | 113°45′21″ | 23°35′26″ | 小型 | 黄色 | 5 | 10 | 0【8】 | 无 | 潘振辉 | 13312813987 |
| 30 | 崩塌 | 增中07 | 中新镇 | 中新镇简塘村老屋场社住宅边坡 | 113°35'13″ | 23°24'07″ | 中型 | 黄色 | 50 | 30 | 0【5】 | 无 | 张锦流 | 13922389618 |
| 31 | 崩塌 | 增中26 | 中新镇 | 中新镇联丰村六社黄屋贵丰西路21号旁（黄永雄新建房屋）边坡 | 113°37'02″ | 23°14'28″ | 小型 | 黄色 | 2 | 2 | 0【1】 | 无 | 黄宏坤 | 13560043288 |
| 32 | 崩塌 | 增中29 | 中新镇 | 中新镇九和村增城区九环新型建材有限公司 | 113°36'20″ | 23°15'01″ | 中型 | 黄色 | 30 | 30 | 0【1】 | 无 | 蒋伯万 | 13928983518 |
| 33 | 滑坡 | 增中30 | 中新镇 | 中新镇九和村美江泡沫厂仓库边坡 | 113°36'19″ | 23°15'02″ | 小型 | 橙色 | 2 | 5 | 0【1】 | 无 | 蒋伯万 | 13928983518 |
| 34 | 崩塌 | 增中33 | 中新镇 | 中新镇集丰村老屋路1、2、3号屋后边坡 | 113°36'33″ | 23°16'01″ | 中型 | 黄色 | 13 | 5 | 13 | 原地转移;搬离一楼 | 邹伟新 | 13710356293 |
| 35 | 崩塌 | 增中34 | 中新镇 | 中新镇集丰村老屋路一巷4～7号屋后边坡 | 113°37'27″ | 23°16'13″ | 小型 | 蓝色 | 6 | 5 | 6 | 投靠亲戚 | 邹伟新 | 13710356293 |
| 36 | 崩塌 | 增中40 | 中新镇 | 中新镇大安村五担田路1-1、1-2号西侧边坡 | 113°35'40″ | 23°23'22″ | 中型 | 黄色 | 60 | 50 | 22 | 原地转移,搬离一楼 | 钟锦权 | 13729885528 |
| 37 | 滑坡 | 增中41 | 中新镇 | 中新镇联安村村委西侧边坡 | 113°40'30″ | 23°25'59″ | 中型 | 黄色 | 60 | 50 | 0【1】 | 无 | 赖依锋 | 18820001788 |
| 38 | 崩塌 | 增新03 | 仙村镇 | 仙村镇友联厂房后山边坡 | 113°42'26″ | 23°12'39″ | 小型 | 蓝色 | 8 | 25 | 4 | 转移至朱村街龙岗维新村 | 陈伟滔 | 13602226879 |
| 39 | 崩塌 | 增新07 | 仙村镇 | 仙村镇基岗村兴发皮革厂 | 113°42'27″ | 23°12'37″ | 小型 | 黄色 | 5 | 15 | 0【1】 | 无 | 陈伟滔 | 13602226879 |
| 40 | 崩塌 | 增仙02 | 仙村镇 | 仙村镇广州增城市金利时电池有限公司后山边坡 | 113°43'07" | 23°12'07" | 中型 | 黄色 | 50 | 10 | 52 | 撤离31人至隔栋宿舍，转移14人至镇酒店，转移7人至镇村居 | 陈伟滔 | 13602226879 |
| 41 | 泥石流 | 增永05 | 永宁街 | 永宁街叶岭村许屋街80号房屋西北侧 | 113°35'39″ | 23°13'42″ | 中型 | 黄色 | 80 | 500 | 0【1】 | 无 | 周素芬 | 13928909163 |
| 42 | 地面沉降 | 增新13 | 新塘镇 | 新塘镇甘泉小学 | 113°37'56" | 23°6'39" | 中型 | 黄色 | 90 | 2000 | 0 | 原地主动转移避险 | 李剑 | 13802804165 |
| 43 | 崩塌 | 增石06 | 石滩镇 | 石滩镇岗尾村村道两侧边坡 | 113°51′16″ | 23°12′22″ | 小型 | 蓝色 | 3 | 5 | 0【6】 | 无 | 姚勇桥 | 13922377008 |

**3.增城区112处削坡建房隐患点台账**

| 序号 | 镇街 | 村 | 详细  地址 | 经度 | 纬度 | 边坡高度m | 边坡坡度 | 边坡长度m | 边坡  类别 | 坡脚距房屋距离 | 边坡变形情况 | 是否采取护坡措施 | 护坡方式 | 房屋结构 | 威胁户数 | 威胁人数 | 潜在经济损失（万元） | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永宁街 | 叶岭村 | 卢屋社叶岭新村街15号后面 | 113°21′55.08″ | 23°08′07.08″ | 10 | 75 | 60 | 土质 | 1 | 未变形 | 否 | 无 | 简易 | 4 | 20 | 800 | 低 |
| 2 | 永宁街 | 叶岭村 | 段心社段心新街4号左边 | 113°36′01.24″ | 23°13′53.19″ | 7 | 75 | 24 | 土质 | 0 | 未变形 | 否 | 无 | 简易 | 4 | 20 | 800 | 中 |
| 3 | 永宁街 | 公安村 | 云峰社云峰右二街9号 | 113°36′02.13″ | 23°07′54.48″ | 7 | 70 | 8 | 土质 | 1 | 未变形 | 是 | 挡土墙 | 钢筋混凝土 | 2 | 20 | 200 | 低 |
| 4 | 永宁街 | 简村村 | 下枝元石马山边 | 113°21′18.00″ | 23°06′16.20″ | 10 | 75 | 110 | 土 | 0.5 | 是 | 否 | 削坡减载 | 钢筋混凝土 | 1 | 4 | 20 | 中 |
| 5 | 永宁街 | 简村 | 春岭四街后段 | 113°34′37.53″ | 23°10′28.09″ | 5 | 70 | 80 | 土 | 1 | 变 | 否 | 无 | 铁皮厂房 | 11 | 13 | 26 | 中 |
| 6 | 永宁街 | 简村 | 春岭四街屋后 | 113°34′41.58″ | 23°10′25.54″ | 5 | 90 | 100 | 土 | 2 | 变 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 4 | 4 | 10 | 中 |
| 7 | 永宁街 | 简村 | 西元街25-1至37号 | 113°34′59.75″ | 23°10′21.14″ | 5 | 80 | 200 | 土 | 1 | 变 | 是 | 挡土墙 | 钢筋混凝土 | 10 | 12 | 28 | 中 |
| 8 | 永宁街 | 蒌元村 | 蒌元村下中屋社永宁路旁 | 113°35′25.80″ | 23°10′50.52″ | 6 | 70 | 50 | 土质 | 1 | 无变形 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 1 | 10 | 35 | 低 |
| 9 | 永宁街 | 蒌元村 | 蒌元村熊领二街36号 | 113°35′53.88″ | 23°10′54.84″ | 10 | 70 | 10 | 混合制 | 1 | 无变形 | 是 | 砖墙 | 混合 | 1 | 12 | 50 | 低 |
| 10 | 永宁街 | 蒌元村 | 岭南街16号 | 113°35′24.00″ | 23°11′22.92″ | 4 | 70 | 20 | 土质 | 1 | 无变形 | 是 | 格构梁 | 钢筋混凝土 | 1 | 10 | 50 | 低 |
| 11 | 永宁街 | 蒌元村 | 岭南街19号旁边 | 113°35′23.64″ | 23°11′33.36″ | 4 | 70 | 30 | 土质 | 1 | 无变形 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 2 | 6 | 30 | 中 |
| 12 | 永宁街 | 蒌元村 | 蒌元村黄屋大街17号 | 113°35′13.92″ | 23°11′12.84″ | 5 | 70 | 100 | 土质 | 1 | 无变形 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 2 | 6 | 30 | 低 |
| 13 | 永宁街 | 蒌元村 | 蒌元村黄屋大街19号 | 113°35′07.44″ | 23°11′12.84″ | 5 | 70 | 50 | 土质 | 2 | 无变形 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 3 | 16 | 80 | 低 |
| 14 | 永宁街 | 蒌元村 | 蒌元村黄屋大街20号 | 113°35′04.92″ | 23°11′18.60″ | 4 | 70 | 50 | 土质 | 1 | 无变形 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 3 | 16 | 80 | 低 |
| 15 | 永宁街 | 蒌元村 | 蒌元村黄屋大街17号旁边 | 113°35′06.36″ | 23°11′23.28″ | 8 | 70 | 30 | 土质 | 2 | 无变形 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 3 | 16 | 80 | 中 |
| 16 | 正果镇 | 合水店 | 三松迳28号 | 113°57′03″ | 23°25′49″ | 6 | 80 | 50 | 土质 | 1 | 无 | 是 | 挖排水沟 | 混合 | 1 | 0 | 20 | 低 |
| 17 | 正果镇 | 乌头石 | 塘肚9-3号 | 113°56′27″ | 23°26′41″ | 5 | 70 | 60 | 土质 | 1.5 | 无 | 否 | 挡土墙 | 砖 | 3 | 8 | 50 | 低 |
| 18 | 正果镇 | 乌头石 | 老伙冚3-1号 | 113°56′29″ | 23°26′40″ | 5 | 70 | 50 | 土质 | 2.5 | 土地剥落 | 否 | 挡土墙 | 钢筋混凝土 | 2 | 7 | 50 | 低 |
| 19 | 正果镇 | 乌头石 | 湖洋田 | 113°56′18″ | 23°26′28″ | 6 | 60 | 100 | 土质 | 2 | 无 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 3 | 10 | 120 | 中 |
| 20 | 正果镇 | 乌头石 | 下角窝木厂 | 113°56′36″ | 23°26′55″ | 7 | 80 | 50 | 土质 | 1.5 | 土地剥落 | 否 | 无 | 砖 | 1 | 15 | 10 | 低 |
| 21 | 正果镇 | 东汾 | 向阳怡祥路3号 | 113°52′48″ | 23°22′12″ | 6 | 87 | 30 | 土质 | 2 | 无 | 是 | 挖排水沟 | 钢筋混凝土钢筋 | 1 | 6 | 20 | 低 |
| 22 | 正果镇 | 东汾 | 新梅18号 | 113°52′48″ | 23°22′12″ | 6 | 87 | 10 | 土质 | 3 | 无 | 是 | 挡土墙 | 钢筋混凝土 | 1 | 6 | 10 | 低 |
| 23 | 正果镇 | 银场 | 银场社16号 | 113°58′09″ | 23°23′54″ | 7 | 64 | 160 | 土质 | 1.5 | 无变形 | 是 | 植草绿化 | 钢筋混凝土 | 4 | 10 | 10 | 低 |
| 24 | 正果镇 | 银场 | 马岭4-1号 | 113°58′27″ | 23°23′43″ | 5 | 64 | 50 | 土质 | 1 | 无变形 | 是 | 植草绿化 | 钢筋混凝土 | 1 | 3 | 10 | 低 |
| 25 | 正果镇 | 银场 | 秋风坳14-2号 | 113°59′00″ | 23°23′60″ | 6 | 87 | 150 | 土质 | 0 | 土地剥落 | 是 | 植草绿化 | 砖木 | 1 | 2 | 10 | 低 |
| 26 | 正果镇 | 蒙花布村 | 花一社 | 113°59′00″ | 23°26′24″ | 5 | 68 | 100 | 土质 | 1 | 无 | 是 | 挖排水沟 | 混合 | 5 | 25 | 50 | 低 |
| 27 | 正果镇 | 岳村村 | 新李 | 113°50′35.83″ | 23°25′40.57″ | 6 | 70 | 30 | 土质 | 2 | 无 | 无 | 无 | 钢筋混凝土 | 1 | 5 | 10 | 低 |
| 28 | 正果镇 | 正果洋 | 新高浪 | 113°54′33.75″ | 23°25′02.20″ | 6 | 90 | 20 | 土质 | 1 | 无 | 是 | 挡土墙 | 钢筋混凝土 | 1 | 3 | 20 | 低 |
| 29 | 正果镇 | 正果洋 | 新屋 | 113°53′37.49″ | 23°24′54.44″ | 5 | 90 | 15 | 土质 | 2 | 无 | 是 | 挡土墙 | 钢筋混凝土 | 1 | 4 | 10 | 低 |
| 30 | 正果镇 | 到蔚村 | 枫木林 | 113°52′48.00″ | 23°23′24.00″ | 6 | 85 | 15 | 土质 | 3 | 无 | 否 | 无 | 混合 | 3 | 10 | 30 | 低 |
| 31 | 正果镇 | 麻冚村 | 南辽吓社9号 | 113°54′00.00″ | 23°28′12.00″ | 8 | 48 | 70 | 土质 | 2 | 无变形 | 是 | 坡面防护 | 钢筋混凝土 | 1 | 2 | 20 | 低 |
| 32 | 正果镇 | 麻冚村 | 合胜路5号 | 113°54′00.00″ | 23°27′00.00″ | 5 | 30 | 100 | 混合 | 1 | 边坡裂缝、土地剥落 | 是 | 坡面防护 | 钢筋混凝土 | 2 | 5 | 50 | 中 |
| 33 | 正果镇 | 兰溪村 | 长冚路13-2号 | 113°53′24.00″ | 23°26′24.00″ | 5 | 68 | 100 | 土质 | 2 | 剥落 | 无 | 无 | 混合 | 4 | 20 | 50 | 中 |
| 34 | 正果镇 | 到蔚村 | 菱角塘路70号 | 113°52′60.00″ | 23°23′25.00″ | 10 | 65 | 50 | 土质 | 2 | 无变形 | 无 | 无 | 钢筋混凝土 | 4 | 12 | 50 | 中 |
| 35 | 中新镇 | 合益 | 乌丘郎社 | 113°39′14.40″ | 23°21′39.60″ | 7 | 85 | 150 | 土质 | 2 | 无变形 | 否 | 无 | 泥砖房\*10  钢筋混凝土\*砖木 | 14 | 70 | 150 | 低 |
| 36 | 中新镇 | 合益 | 乌丘郎社 | 113°39′25.20″ | 23°21′39.60″ | 8 | 55 | 50 | 土质 | 1 | 无变形 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 5 | 28 | 150 | 低 |
| 37 | 中新镇 | 合益 | 上新社 | 113°39′50.40″ | 23°21′54.00″ | 12 | 66 | 85 | 土质 | 1 | 无变形 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 7 | 60 | 250 | 低 |
| 38 | 中新镇 | 合益 | 岭下社 | 113°39′54.00″ | 23°21′46.80″ | 6 | 58 | 30 | 土质 | 1.5 | 无变形 | 是 | 部分有坡面防护 | 钢筋混凝土 | 3 | 12 | 90 | 低 |
| 39 | 中新镇 | 合益 | 林屋社 | 113°40′04.80″ | 23°21′50.40″ | 15 | 60 | 180 | 土质 | 3 | 无变形 | 否 | 无 | 砖木、钢筋混凝土 | 12 | 70 | 480 | 低 |
| 40 | 中新镇 | 合益 | 井口冚社 | 113°39′39.60″ | 23°21′51.12″ | 6 | 70 | 30 | 土质 | 1.5 | 无变形 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 2 | 15 | 70 | 低 |
| 41 | 中新镇 | 合益 | 沙岩社 | 113°40′08.40″ | 23°22′04.80″ | 8 | 70 | 20 | 土质 | 1.5 | 无变形 | 有 | 部分有坡面防护 | 钢筋混凝土 | 2 | 10 | 60 | 低 |
| 42 | 中新镇 | 合益 | 关屋社 | 113°40′33.60″ | 23°22′01.20″ | 8 | 60 | 40 | 土质 | 2 | 无变形 | 否 | 坡面防护 | 钢筋混凝土 | 4 | 23 | 160 | 低 |
| 43 | 中新镇 | 合益 | 乌洞社 | 113°40′26.40″ | 23°22′01.20″ | 8 | 60 | 60 | 土质 | 1 | 土地剥落 | 否 | 部分坡面防护 | 钢筋混凝土 | 5 | 25 | 150 | 低 |
| 44 | 中新镇 | 合益 | 老屋社 | 113°41′13.20″ | 23°22′08.40″ | 10 | 60 | 40 | 土质 | 2 | 无变形 | 否 | 坡面防护 | 钢筋混凝土 | 3 | 15 | 100 | 低 |
| 45 | 中新镇 | 合益 | 关屋社 | 113°40′30.00″ | 23°22′01.20″ | 10 | 60 | 20 | 土质 | 2 | 无变形 | 否 | 坡面防护 | 钢筋混凝土 | 1 | 6 | 50 | 低 |
| 46 | 中新镇 | 三星 | 三星村黄金路 | 113°40′52.38″ | 23°21′55.32″ | 10 | 72 | 16 | 土质 | 2 | 无变形 | 是 | 挡土墙 | 钢筋混凝土 | 6 | 6 | 60 | 低 |
| 47 | 中新镇 | 三星 | 三星村上屋路43号-1 | 113°40′36.84″ | 23°21′49.32″ | 9 | 45 | 72 | 土质 | 2 | 坠落 | 是 | 挡土墙 | 钢筋混凝土 | 6 | 3 | 200 | 低 |
| 48 | 中新镇 | 三星 | 三星村下屋23路 | 113°40′44.76″ | 23°21′28.44″ | 7 | 51 | 40 | 土质 | 3 | 坠落 | 是 | 挡土墙 | 钢筋混凝土 | 5 | 28 | 300 | 低 |
| 49 | 中新镇 | 双塘 | 双塘村蛟潭 | 113°39′10.80″ | 23°23′27.60″ | 15 | 75 | 130 | 土质 | 2 | 无变形 | 无 | 挖排水沟 | 钢筋混凝土、混合、砖木 | 6 | 38 | 130 | 低 |
| 50 | 中新镇 | 永兴 | 永兴六路苏田社 | 113°36′34.84″ | 23°21′01.47″ | 7 | 80 | 35 | 混合质 | 1.5 | 无变形 | 是 | 筑挡土墙 | 钢筋混凝土钢筋混凝土+1混合 | 3 | 15 | 50 | 低 |
| 51 | 中新镇 | 永兴 | 永兴八路115、117、120号 | 113°36′32.28″ | 23°20′49.95″ | 5 | 80 | 60 | 混合质 | 1 | 无变形 | 无 | 无 | 钢筋混凝土 | 3 | 15 | 40 | 低 |
| 52 | 中新镇 | 永兴 | 永兴八路148号及旁边屋 | 113°36′12.04″ | 23°20′49.50″ | 7 | 80 | 70 | 混合质 | 1 | 无变形 | 有 | 筑挡土墙 | 钢筋混凝土 | 5 | 25 | 200 | 低 |
| 53 | 中新镇 | 心岭村 | 心岭三社前路37号 | 113°38′47.38″ | 23°21′11.59″ | 5 | 80 | 200 | 土质 | 2 | 土地剥落 | 是 | 削坡减载和筑挡土墙 | 钢筋混凝土 | 15 | 85 | 1000 | 低 |
| 54 | 中新镇 | 心岭村 | 心岭三社前路60号 | 113°38′50.05″ | 23°22′53.48″ | 5 | 85 | 150 | 土质 | 1 | 土地剥落 | 是 | 削坡减载和筑挡土墙 | 钢筋混凝土 | 14 | 80 | 900 | 低 |
| 55 | 中新镇 | 五联村 | 围墩路34号-55号 | 113°39′19.49″ | 23°18′57.52″ | 9 | 85 | 30 | 土质 | 1 | 土地剥落 | 否 | 削坡减载筑挡土墙 | 钢筋混泥土 | 15 | 80 | 1000 | 低 |
| 56 | 中新镇 | 安良村 | 围岭 | 113°38′14.21″ | 23°19′56.40″ | 10 | 70 | 5 | 土质 | 1 | 地面隆起 | 是 | 坡面防护 | 钢筋混凝土 | 2 | 7 | 50 | 低 |
| 57 | 中新镇 | 坳头 | 廖迳社 | 113°38′25.38″ | 23°24′09.69″ | 10 | 90 | 15 | 土质 | 1.5 | 土地剥落 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 1 | 0 | 36 | 低 |
| 58 | 中新镇 | 坳头 | 廖迳社 | 113°38′27.90″ | 23°24′08.92″ | 8 | 80 | 24 | 土质 | 0.6 | 无 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 3 | 19 | 45 | 低 |
| 59 | 中新镇 | 坳头 | 廖迳社 | 113°38′23.01″ | 23°24′08.25″ | 8 | 60 | 8 | 土质 | 1 | 无 | 是 | 削坡减载筑挡土墙 | 钢筋混凝土 | 1 | 14 | 20 | 低 |
| 60 | 中新镇 | 坳头 | 老屋巷33号 | 113°37′47.52″ | 23°24′16.81″ | 6 | 50 | 200 | 土质 | 1 | 无 | 是 | 筑挡土墙 | 7钢筋混凝土+6砖木 | 13 | 60 | 156 | 低 |
| 61 | 中新镇 | 坳头 | 老屋巷13号 | 113°37′49.72″ | 23°24′16.61″ | 5 | 80 | 20 | 土质 | 0.2 | 土地剥落 | 否 | 无 | 钢筋混凝土钢筋混凝土+1砖木 | 1 | 6 | 24 | 低 |
| 62 | 中新镇 | 坳头 | 光布 | 113°38′34.80″ | 23°24′50.44″ | 9 | 60 | 18 | 土质 | 2 | 土地剥落 | 是 | 筑挡土墙 | 钢筋混凝土 | 0 | 0 | 50 | 低 |
| 63 | 中新镇 | 坳头 | 六洞 | 113°38′29.40″ | 23°24′55.91″ | 8 | 75 | 15 | 土质 | 3 | 无 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 1 | 5 | 60 | 低 |
| 64 | 中新镇 | 池岭 | 福和池岭村大段路 | 113°36′29.52″ | 23°25′21.00″ | 6 | 70 | 11 | 土质 | 1 | 土地剥落 | 有 | 削坡减载 | 钢筋混凝土、砖木 | 5 | 28 | 33 | 低 |
| 65 | 中新镇 | 池岭 | 福和池岭村大段路 | 113°36′30.24″ | 23°25′24.60″ | 9 | 75 | 11 | 土质 | 2 | 土地剥落 | 有 | 削坡减载 | 钢筋混凝土、砖木 | 3 | 10 | 30 | 低 |
| 66 | 中新镇 | 池岭 | 福和池岭村仙村路 | 113°36′33.84″ | 23°25′43.32″ | 8 | 75 | 10 | 土质 | 4.5 | 土地剥落 | 有 | 削坡减载 | 钢筋混凝土、砖木 | 4 | 18 | 60 | 低 |
| 67 | 中新镇 | 简塘 | 老屋场 | 113°35′43.40″ | 23°24′13.32″ | 8 | 57 | 13 | 土质 | 3 | 无变形 | 是 | 植草绿化 | 混合钢筋混凝土、砖木 | 5 | 16 | 80 | 低 |
| 68 | 中新镇 | 简塘 | 何屋路8-13号 | 113°35′20.64″ | 23°23′48.52″ | 8 | 60 | 10 | 土质 | 1 | 土地剥落 | 无 | 削坡减载 | 砖木、简易 | 1 | 1 | 3 | 低 |
| 69 | 荔湖街 | 三联村 | 隔田 | 113°46′35″ | 23°17′221″ | 4 | 80 | 50 | 土质 | 0.5 | 无 | 否 | 无 | 混合 | 1 | 5 | 35 | 低 |
| 70 | 荔湖街 | 三联村 | 隔田北绕线旁 | 113°46′37″ | 23°17′18″ | 7 | 90 | 70 | 土质 | 0.5 | 无 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 1 | 6 | 32 | 低 |
| 71 | 荔湖街 | 三联村 | 增城区人民法院后方 | 113°47′20″ | 23°17′39″ | 10 | 60 | 500 | 土质 | 1 | 无 | 是否采取护坡措施 | 坡面防护 | 钢筋混凝土 | 0 | 0 | 50 | 中 |
| 72 | 荔湖街 | 三联村 | 隔水龙枝元西一巷 | 113°46′21″ | 23°16′21″ | 30 | 75 | 120 | 土质 | 0.5 | 无 | 是 | 挡土墙 | 砖木 | 1 | 4 | 30 | 低 |
| 73 | 荔湖街 | 三联村 | 隔水龙枝元西一巷 | 113°46′25″ | 23°17′1″ | 30 | 75 | 120 | 土质 | 0.5 | 无 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 1 | 5 | 35 | 低 |
| 74 | 宁西街 | 下元村 | 松浪南街 | 113°40′24.76″ | 23°13′23.79″ | 7 | 70 | 192 | 土质 | 2 | 无 | 是 | 筑挡土墙 | 钢筋混凝土 | 22 | 80 | 200 | 低 |
| 75 | 宁西街 | 下元村 | 巫屋三路 | 113°40′46.21″ | 23°13′25.87″ | 5 | 70 | 280 | 土质 | 1 | 无 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 37 | 118 | 300 | 低 |
| 76 | 宁西街 | 下元村 | 田坊鸣芳二路 | 113°40′36.48″ | 23°13′10.78″ | 8 | 70 | 180 | 土质 | 3 | 无 | 是 | 部分筑挡土墙 | 钢筋混凝土 | 13 | 39 | 130 | 低 |
| 77 | 宁西街 | 百湖村 | 环阁环新二环路 | 113°40′14.66″ | 23°12′04.69″ | 16 | 65 | 286 | 土质 | 0 | 无 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 26 | 136 | 200 | 中 |
| 78 | 派潭镇 | 亚如冚村 | 姚屋社 | 113°50′20.85″ | 23°30′30.09″ | 2.8 | 86 | 10 | 土质 | 0.5 | 无变形 | 否 | 无 | 混合 | 1 | 3 | 10 | 低 |
| 79 | 派潭镇 | 亚如冚村 | 黄泥柳 | 113°50′23.66″ | 23°31′49.94″ | 1.7 | 80 | 60 | 土质 | 0.5 | 无变形 | 否 | 排水沟 | 混合 | 4 | 12 | 60 | 低 |
| 80 | 派潭镇 | 亚口冚村 | 江西坳 | 113°48′26.58″ | 23°32′03.27″ | 2.8 | 70 | 120 | 土质 | 0.5 | 部分坍塌 | 否 | 无 | 混合 | 7 | 35 | 70 | 低 |
| 81 | 派潭镇 | 车洞村 | 卧龙社 | 113°45′30.87″ | 23°30′25.72″ | 2.5 | 75 | 3 | 土质 | 1 | 无变形 | 是 | 干砌石 | 1混合6砖木 | 6 | 14 | 60 | 低 |
| 82 | 派潭镇 | 邓村 | 尹屋社 | 113°49′38.01″ | 23°27′47.47″ | 1.9 | 65 | 20 | 土质 | 2 | 无 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 3 | 10 | 30 | 低 |
| 83 | 派潭镇 | 鹅兜村 | 江京冚社 | 113°48′49.43″ | 23°27′56.86″ | 2.6 | 85 | 5 | 土质 | 1 | 无 | 否 | 无 | 钢筋混凝土、混合 | 4 | 15 | 40 | 低 |
| 84 | 派潭镇 | 黄洞村 | 汗冚社 | 113°49′29" | 23°27′24" | 6 | 65 | 20 | 混合质 | 2 | 无边形 | 20 | 无 | 砖混结构 | 1 | 4 | 20 | 低 |
| 85 | 新塘镇 | 乌石村 | 大巷街 | 113°39′07″ | 23°08′25″ | 6.9 | 50 | 123 | 土质 | 2 | 土体剥落 | 否 | 无 | 钢筋混凝土+2砖混 | 7 | 14 | 10 | 中 |
| 86 | 新塘镇 | 乌石村 | 下坊大街 | 113°39′17″ | 23°08′19″ | 18.3 | 36 | 232 | 混合质 | 1 | 无 | 是 | 筑挡土墙 | 1钢筋混凝土+45砖混+7砖木+1简易 | 48 | 92 | 70 | 低 |
| 87 | 新塘镇 | 西洲村 | 东平坊大街五巷 | 113°34′43″ | 23°05′55″ | 9.6 | 32 | 74 | 岩质 | 0 | 岩体局部稍有开裂、松动 | 是 | 筑挡土墙 | 7砖混 | 7 | 14 | 10 | 低 |
| 88 | 新塘镇 | 长巷村 | 新园里 | 113°39′31″ | 23°10′16″ | 9.4 | 66 | 91 | 土质 | 1.5 | 无 | 是 | 坡面防护 | 11钢筋混凝土 | 11 | 22 | 15 | 中 |
| 89 | 新塘镇 | 上岭村 | 林府街五巷 | 113°39′28″ | 23°10′13″ | 7.34 | 40.7 | 181 | 土质 | 0.5m | 土体剥离 | 是 | 筑挡土墙 | 5砖混 | 5 | 10 | 10 | 低 |
| 90 | 新塘镇 | 上岭村 | 南北街三巷 | 113°39′27″ | 23°10′04″ | 9.01 | 39.4 | 88 | 土质 | 1.0m | 无 | 是 | 局部筑挡土墙 | 1砖混+2混合 | 3 | 6 | 10 | 低 |
| 91 | 新塘镇 | 乌石村 | 乌石北路 | 113°39′14″ | 23°08′22″ | 10.21 | 32.1 | 85 | 混合质 | 3.5m | 无 | 否 | 无 | 钢筋混凝土+21砖混 | 26 | 52 | 50 | 低 |
| 92 | 新塘镇 | 新街村 | 冚口街 | 113°38′53″ | 23°08′10″ | 12.94 | 68.8 | 408 | 岩质 | 0m | 局部岩层开裂 | 无 | 无 | 2钢筋混凝土+30砖混 | 55 | 110 | 80 | 中 |
| 93 | 新塘镇 | 新街村 | 祠堂街十字巷 | 113°38′48″ | 23°08′18″ | 4.24 | 48.9 | 318 | 土质 | 0.5m | 无 | 无 | 无 | 19框架+6砖混 | 25 | 50 | 50 | 低 |
| 94 | 新塘镇 | 白石村 | 狮山路三巷 | 113°38′39″ | 23°09′29″ | 8.5 | 46.7 | 70 | 土质 | 0.5m | 无 | 无 | 无 | 7钢筋混凝土+2砖混 | 9 | 18 | 15 | 中 |
| 95 | 新塘镇 | 白石村 | 郭屋新村街三巷 | 113°38′34″ | 23°09′35″ | 4.72 | 52.7 | 197 | 土质 | 1.0m | 无 | 否 | 无 | 7钢筋混凝土+3砖混+2砖木 | 12 | 24 | 20 | 低 |
| 96 | 新塘镇 | 群星村 | 群贤路 | 113°36′09″ | 23°06′49″ | 5.55 | 75.3 | 30 | 土质 | 0.5m | 无 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 5 | 10 | 10 | 中 |
| 97 | 新塘镇 | 群星村 | 简边街三巷 | 113°36′14″ | 23°06′51″ | 4.09 | 60.8 | 85 | 土质 | 2.6m | 无 | 否 | 无 | 1钢筋混凝土+7砖混+1简易 | 9 | 18 | 20 | 低 |
| 98 | 增江街 | 光耀村 | 上窑路20号 | 113°50′24.00″ | 23°21′36.00″ | 7 | 60 | 10 | 土质 | 2 | 无变形 | 是 | 挖排水沟 | 砖混结构 | 4 | 15 | 30 | 中 |
| 99 | 增江街 | 光耀村 | 新村路6号 | 113°50′24.00″ | 23°21′35″ | 7 | 60 | 10 | 土质 | 1.5 | 土地剥落 | 是 | 坡面防护 | 砖混结构 | 2 | 10 | 20 | 中 |
| 100 | 增江街 | 五星村 | 五星村刘屋 | 113°87′99″ | 23°28′81″ | 4 | 60 | 10 | 土质 | 2.5 | 土地剥落 | 否 | - | 砖混结构 | 2 | 10 | 20 | 低 |
| 101 | 增江街 | 五星村 | 五星村郑二社 | 113°87′27″ | 23°29′08″ | 10 | 60 | 60 | 土质 | 1 | 无变形 | 否 | - | 砖混结构 | 6 | 60 | 60 | 中 |
| 102 | 增江街 | 东方村 | 马蹄石一路81一1号 | 113°85′31″ | 23°27′95″ | 15 | 60 | 60 | 土质 | 2 | 无变形 | 是 | 坡面防护 | 砖混结构 | 7 | 70 | 70 | 低 |
| 103 | 荔城街 | 棠厦村 | 西冚路1号对面 | 113°46′49″ | 23°22′25.11″ | 11.28 | 70 | 10 | 土质 | 4.4 | 土地剥落 | 否 | 无 | 砖混 | 1 | 2 |  | 高 |
| 104 | 荔城街 | 棠厦村 | 西冚路1号后 | 113.7749907 | 23.37611025 | 10 | 60 | 150 | 土质 | 6 | 土地剥落 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 8 | 23 |  | 中 |
| 105 | 荔城街 | 庆东村 | 刘屋路北一巷1号 | 113°49′44″ | 23°22′08″ | 5.7 | 60 | 15 | 土质 | 2 | 土地剥落 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 1 | 3 |  | 低 |
| 106 | 荔城街 | 新联村 | 金牛路16-2号 | 113°48′23″ | 23°17′59″ | 10 | 80 | 32 | 混合 | 5.7 | 土地剥落 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 16 | 48 |  | 高 |
| 107 | 荔城街 | 新联村 | 新村路西五巷3-1号 | 113°47′34″ | 23°18′20″ | 5 | 70 | 50 | 土质 | 2.7 | 土地剥落 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 3 | 21 |  | 中 |
| 108 | 荔城街 | 庆东村 | 简曾路20号旁 | 113°49′43″ | 23°21′30″ | 13.15 | 70 | 12 | 土质 | 4.5 | 土地剥落 | 否 | 无 | 砖混 | 1 | 3 |  | 中 |
| 109 | 荔城街 | 庆丰村 | 洋溪西路北三巷旁 | - | - | 8 | 70 | 50 | 土质 | 5 | 土地剥落 | 是 | 筑挡土墙 | 钢筋混凝土 | 17 | 70 |  | 中 |
| 110 | 荔城街 | 庆丰村 | 陂吓西路6～8号旁 | - | - | 4 | 50 | 100 | 土质 | 3 | 土地剥落 | 否 | 无 | 砖混 | 9 | 30 |  | 低 |
| 111 | 荔城街 | 庆丰村 | 彭屋东路十巷2号旁 | - | - | 4 | 70 | 20 | 土质 | 2 | 土地剥落 | 否 | 无 | 钢筋混凝土 | 9 | 40 |  | 低 |
| 112 | 荔城街 | 群爱村 | 新围路40号 | - | - | 4 | 80 | 10 | 土质 | 3 | 土地剥落 | 否 | 无 | 砖混 | 1 | 4 |  | 低 |