2024年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程

（永宁街乡村绿化美化）初步设计说明书

**1.1 项目名称、承办单位**

**1.1.1 项目名称**

项目名称：2024年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（永宁街乡村绿化美化）

**1.1.2 项目建设单位**

建设单位：广州市增城区人民政府永宁街道办事处

**1.1.3 项目性质**

本项目为2024年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（永宁街乡村绿化美化），工程内容包括各地块的绿化种植工程和适量配套服务设施。

**1.1.4 项目资金来源**

项目总投资额为143.92万元，其中工程费用133.03万元，工程建设其他费用 10.88万元。由广州市本级、增城区财政资金按6：4比例全额拨付。

**1.2工程概况**

**1.2.1项目地理位置**

项目位于广州市增城区永宁街。

**1.2.2建设内容与规模**

本项目包括2个子项目：

1.雅瑶河塔岗村段一河两岸绿化工程，面积：12689.5平方米（约19亩）。

2.陂头村新科路与永宁路转角绿化工程，面积：1500平方米（约2.25亩）。

**1.3 项目背景**

根据《中共广东省委广东省人民政府关于新时代广东高质量发展的若干意见》提到推进绿美广东生态建设。以“三区三线”划定成果为基础，编制实施国土空间规划，优化绿美广东空间布局。加强林分优化、林相改善，整体推进城乡绿化美化，持续优化生态廊道、绿道、碧道、古驿道，打造一批森林城市、森林城镇、森林乡村。

根据《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》提到实施城乡一体绿美提升行动。全域创建国家森林城市，提升珠三角森林城市群建设水平。拆违建绿、见缝插绿，加强立体绿化美化，建设公共绿地和美丽庭院。依托城乡特色景观禀赋，挖掘历史文化资源，建设森林城镇、森林乡村和绿美古树乡村、绿美红色乡村等，营造“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的绿美城乡人居环境。

《绿美广州五年行动计划（2023-2027年）》提出，实施绿化美化和生态建设“八大工程”，到2027年，全市完成森林提质增绿100万亩，其中优化提升森林质量90万亩，新增城乡造林绿化面积10万亩，建设森林步道1000公里的建设目标。城乡一体绿美家园优化建设工程为“八大工程”之一，其乡村绿化美化建设以乡村绿化扩面提质为突破口，开展森林城镇、森林乡村和绿美古树乡村建设，不断改善宜居环境。

**1.4项目必要性**

本项目以绿美增城生态建设为契机，提升城乡绿美家园，日益优化城乡人居环境，逐步提升绿美增城美丽经济。通过乡村绿化美化建设，可以推动永宁街城乡一体化发展，改善农村居民的生活质量，保护传统文化和乡村风貌，促进乡村振兴战略目标。

本项目着力改善城乡人居环境，为居民提供休闲、游憩、康养、教育、旅游等广阔的生态空间，让绿美增城建设融入最普惠的民生福祉，让人民群众切实享受到“绿色福利”，主动树立生态价值理念，让习近平生态文明思想在社会生活中深入人心，将建设绿美增城转化为民众自觉行动，形成全民参与、共建共享的社会新风尚，最终实现人民对美好生活向往。

**1.5设计依据**

**1.指导性文件**

(1)《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》(中

发[2021]1号)

(2)国家林业和草原局农业农村部自然资源部国家乡村振兴局关于印发

《“十四五”乡村绿化美化行动方案》的通知

(3)《中共广东省委广东省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》(粤发[2021]19号)

(4)《广东省人民政府关于全面推进农房管控和乡村风貌提升的指导意见》(粤府

[2020]43号）

(5)《关于大力实施乡村建设行动，实现广州市十四五市级美丽乡村全覆盖工作方案》(穗美丽乡村办[2021]14号)

(6)《住房和城乡建设部农业农村部国家乡村振兴局关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》(建村[2021]47号)

(7)《国家林业和草原局生态保护修复司关于开展村庄绿化状况调查工作的通知》

(生生函[2019]64号)

(8)《广州市贯彻落实<中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定>

的行动方案》

(9)《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》

(10)《广州市增城区推进绿美增城生态建设实施方案》

(11)《绿美广州五年行动计划(2023-2027年)》

(12)《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》(中共广州市

委实施乡村振兴战略领导小组，2023年4月)

(13)《“十四五”乡村绿化美化行动方案》(国家林业和草原局、农业农村部、

自然资源部、国家乡村振兴局，2022年10月)

1. 《绿美增城五年行动计划(2023-2027年)》

**2.技术规范及指引**

(1)《广州市乡村绿化技术指引（试行）》（广州市林业和园林局，2023年10月）

(2)《美丽乡村建设指南》(GBT32000-2015）

(3)《村庄整治技术标准》(GB/T50445-2019)

(4)《乡村绿化技术规程》(LY/T2645-2016）

(5)《园林绿地养护管理技术规范》（DB4401/T6-2018）

(6)《园林绿化用植物材料》（DB440100/T105—2006）

**3.植物名录**

(1)《广州市主要乡土及适生植物名录》(广州市林业和园林局、广州市林业和园

林科学研究院，2022年3月)

(2)《广东省主要乡土树种名录》(广东省林业局，2021年2月)

**1.6设计原则**

1.生态优先，突出特色

保障乡村生态安全，加强乡村生态保护和环境治理,维护自然生态系统原真性和完整性。增强乡村绿化的多样性避免千村一面，注重乡土味道，保留乡村风貌，留住乡愁记忆。

2.因地制宜，分类指导

根据村庄的自然条件和产业特色，在充分尊重村民意愿和风俗习惯的基础上，合理确定村庄绿化重点任务和实施步骤。

3.科学绿化，量力而行

坚持科学、生态、节俭绿化理念，宜绿尽绿、适地适绿，数量和质量并重。根据人口分布、自然禀赋和发展基础，探索多途径增绿方式，稳步推进乡村绿化美化，务求实效、共享绿美。

**1.7项目目标**

以乡村绿化扩面提质为突破口，针对永宁街城乡现状风貌存在的问题，结合永宁街自然环境和历史人文资源特色，改善永宁街乡村村容村貌，打造城乡宜居环境，传承地域乡土文化，彰显岭南特色，塑造特色鲜明、层次丰富、景色优美的新城乡风貌。

**1.8主要数据及经济技术指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块名称 | 绿化总面积（㎡） | 用地类型 | 面积 | 比例 |
| 1.雅瑶河塔岗村段一河两岸绿化工程 | 12689.5 | 陆地 | 绿化用地 | ㎡ | % | 11843.5 | 93.33% |
| 建筑占地 | ㎡ | % | 0 | 0% |
| 园路及铺装场地用地 | ㎡ | % | 846 | 6.67% |
| 其他用地 | ㎡ | % | 0 | 0% |
| 水体 | 0 | 0% |
| 2.陂头村新科路与永宁路转角绿化工程 | 1500 | 陆地 | 绿化用地 | ㎡ | % | 1500 | 100.00% |
| 建筑占地 | ㎡ | % | 0 | 0.00% |
| 园路及铺装场地用地 | ㎡ | % | 0 | 0.00% |
| 其他用地 | ㎡ | % | 0 | 0.00% |
| 水体 | 0 | 0.00% |

**1.9现状树木说明**

本项目范围内无现状树木分布。